Ti60F225 demo板与LCD的管脚连接。这里需要注意把GPIOR\_20和GPIOR\_18所在的bank电压修改成3.3V

表格

描述已自动生成