版本说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev | 说明 | 负责人 |
| 01\_Ti60F225\_demo\_v3 | （1）HDMI RX --> DDR3 --> HDMI TX | RW |
| 01\_Ti60F225\_demo\_v4 | （1）解决frame buffer对vsync极性问题的支持 | RW |
| 01\_Ti60F225\_demo\_v5 | （1）添加了串口测试（2）优化了复位；（3）优化了HDMI RX的commode mode | RW |
| 01\_Ti60F225\_demo\_v6 | (1)添加LCD屏控制程序，支持老版本50Hz的屏。 | RW |
| 01\_Ti60F225\_demo\_v7 | (1)LVDS tx设置成LVDS输出 | RW |
| 01\_Ti60F225\_demo\_v8 | (1)LCD屏支持新版本的120Hz的屏 | RW |
| 01\_Ti60F225\_demo\_v8\_lcd\_v2 | (1)LCD以子卡和转接卡的形式以FPC连接到一起 | RW |

01\_Ti60F225\_demo\_v8\_lcd\_v2版本连接图（图1）



图1

